PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção da Unidade de Triagem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quant | Descrição | Valor |
| 01 | Estrutura para Barracão contendo os seguintes itens conforme projeto e cotação: O orçamento dos barracões compõe:  - 06 pilares pré-moldados de concreto com 0,23x0,23x6,00m (p/ 4,50m de altura livre);  - 02 pilares pré-moldados de concreto com 0,13x0,13x6,0m portões (p/ 4,50m altura livre);  - 08 Bases concretadas para pilares 23x23cm e 13x13cm;  - 03 tesouras metálicas sem lanternim calculadas para o vão necessário de 8,0m mais 0,50m de  beiral de cada lado;  - Terçamento metálico para fixação de telhas;  - Demais materiais para a confecção e montagem das estruturas metálicas;  - 02 Oitões em aluzinco TP25 0,43;  - 102,20 m² de cobertura em telhas galvalume natural TP25 0,43 sem pintura e sem enchimento  de isolação termo acústico;  - 92,00 m² de fechamento metálico com perfis “U”, cantoneiras e telhas metálicas galvalume  natural TP25 0,43 sem pintura e sem enchimento de isolação termo acústico;  - 02 portões de correr medindo 3,00x4,50m cada, com tubos retang. 30x50 e telhas galvalume  natural TP25 0,43 sem pintura e sem enchimento de isolação termo acústico;  - Mão de obra para montagem;  - Serviço de munck;  - Deslocamentos (frete); | R$ 46.820,00 |

Laranjal, 03 de Setembro de 2021

Paulo Henrique Rodrigues Medeiro

Engenheiro Civil CREA PR 168.345/D